Inkopplingsskiss för att ansluta Bränletrycksregulatorn på en Moto Guzzi med lite äldre insprutning.

Nr: -1. Slangnippel: 1/8”NPT - 6mm, (x2st).

           Exempel Länk: http://www.streetpower.se/396-slangnippel-npt
      -2   6mm Multi fuel slang (Gates).

      -3.  T- Kors för 6mm slang.
            Exempel Länk: http://www.streetpower.se/slangnippel-t-kors/1795-t-kors-6mm.html
      -4.   ”Pulsdödaren” Biltema bränslefilter Nr: 52-3010.
               (Modifierad med M6 gängor invändigt i nipplarna)

              Länk: http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=52-3010
      -5.    M6 - Stoppskruv med håldiam. 2,0 mm borrat rätt igenom, (används som strypning) - (x2st).

      -6.    Slangnippel Adapter till vakuumslang.

      -7.    Vakuumslang.
     -8.    Befintlig Bränletrycksregulatorn.
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